Návod k obsluze  Linksys Wireless-N Home Router 
1) Otevřete krabici a vyndejte z ni vše co tam je.
2) Vyndejte CD z obalu a vložte jej do mechaniky PC.
3) Poté se vám zobrazí menu CD, 

Před tím než spustíme instalaci tak zapojíme kabely podle návodu v instalaci. Modrý kabel zapojíme do zdířky Ethernet (je jedno do jaké). Slouží jako propojení PC s routerem.Pak zapojíme internetový kabel do zdířky internet, který slouží k připojení internetu do routeru.Až budete mít zapojeny všechny kabely tak pokračujte k dalšímu kroku.

4) Poté co zapojíte všechny kabely tak dáte "Spustit instalaci"
5)Pak kliknete na tlačítko "další" a poté na "Přijímám podmínky této smlouvy" a opět na tlačítko "další" 
6)Pak se vám zobrazí kontrola připojení 

7) Poté se vám zobrazí "Zadání uživatelského jména a hesla" kde si můžete nastavit své přihlasovací údaje do administrace.

8)Nastavíte si zabezpečení směrovače 

9)Nastavte si jméno bezdrátové sítě 

10) Zde si můžete vybrat stupeň zabezpečení 1 a pak heslo bezdrátové sítě 2

11) Zde je Protected setup kde si o něm můžete přečíst zde.

12)Zde je panel nástrojů a pokud chcete tak si můžete vybrat toolbar pro váš prohlížeč.

13)Zde potvrdíte nastavení

14)Konfigurace 

15) pomocí IP adresy "192.168.1.1" kterou zadáme do vyhledávače se nám zobrazí panel pro přihlášení do administrace.

 15) Pokud zadáte heslo tak se vám zobrazí tahle stránka

16)Nastavení názvu

17) Nastavení hesla