Vložíme CD do počítace a nainstalujeme daný program. Zde stiskeneme Softwae Utilities a poté installation wizard 2.

Kameru pripojíme na napájení a resetujem podle manuálu a připojíme k internetu.V programu, který jsme naistalovali najdeme danou IP adresu podle typu kamery,2x klikneme a  zobrazí se nám okénko , kde vidíme jak kamera práve točí. 

Zde muzeme dle libosti manipulovat , nastavit si čas , nastavit si dobu trvání natačení nebo od kdy do kdy točit.

Potom mužeme pipojit více kamer a dát je do tzv. Kvadrátoru , ten nám rozdelí 4 kamery do jedné obrazovky a mužeme sledovat vice kamer na jedne obrazovce. Nejlepe program ziskat staháhnutím z internetu např. IP camera Wiever.(slunecnice.cz) Po nainstalování se zobrazí :

Zde dáme add a new camera stiskeneme network IP camera vybereme typ a císlo kamery a opíšeme danou IP adresu.

Zde mužeme nastavit az 4 kamery do jedné obrazovky. Je zde taky možnost videt na obrazovce jen jedu ze čtyř kamer to je podle libosti.

Stisknutím Preview Layout mužeme přesunout jeden ze čtyř obrazovek na celou obrazovku .